# This file contains metadata for your plugin.

# This file should be included when you package your plugin.# Mandatory items:

[general]
name=MoPSP
qgisMinimumVersion=3.34
qgisMaximumVersion=4.99
description=Návrh pásového střídání plodin
version=0.3.5-qgis3.34-4.x
contact = projekt.PSP@seznam.cz

about= Zásuvný modu MoPSP je aplikace vyvinutá výzkumným ústavem monitoringu ke zefektivnění návrhu vašeho Projektu k žádosti o dotaci z titulu nástavbového ekoschématu na podporu  pásového střídání plodin. Aplikace vám také pomůže s ověřením projektů, které byly vytvořeny v jiném programu než QGIS. Projekt bude současně v souladu s návrhy v projektech komplexních pozemkových úprav, ve kterých již můžete také najít doporučení k provádění pásového střídání plodin.<br /><br />Obsahuje také nástroj Svahová dostupnost, kterým si můžete ověřit, zda vámi navržené trajektorie jsou orientovány v bezpečném směru z hlediska příčného náklonu obhospodařujících strojů. Výsledky tohoto nástroje vychází z výpočtů nad digitálním modelem terénu 5G (DMR5G) s velikostí rastru 2 metry. Ačkoli se jedná o velmi podrobný model. Výsledky jsou orientační nemohou nahradit vaši osobní zkušenost a znalost terénu. Mohou vám ale pomoci s vyloučením nevhodných návrhů trajektorií již na začátku tvorby projektu. Nástroj používejte vždy pro návrhy trajektorií pro všechny šířky záběrů vašich agregací.<br /><br />Tento nástroj byl vytvořen s podporou projektu TAČR s názvem Pásové střídání plodin, jako adaptační opatření k optimalizaci vodního hospodářství krajiny evidovaným pod registračním číslem SS06010290.<br /><br />Pozor:<br /><br />MoPSP nekontroluje podmínky stanovené nařízením vlády týkající se omezení souvisejících s povrchovými vodami. Je nutné aby si žadatel ověřil jiným způsobem, zda splňuje tato ustanovení:<br /><br />Žadatel zajistí na jím užívaných dílech půdních bloků vedených v evidenci b) dodržení zákazu pěstování kukuřice, bramboru, cukrovky, řepy krmné, bobu polního, sóji, slunečnice nebo čiroku na pozemcích se sklonitostí převyšující 7 °, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než 25 metrů od útvaru povrchových vod podle § 11 odst. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.<br /><br />Aplikace také nekontroluje, zda je splněna povinnost vytvářet ochranné pásy okolo vody.<br /><br />Tato verze je určena pro QGIS 3.34 LTR až QGIS 4.x.<br /><br />Převod vrstev EPSG:5514 → EPSG:4326 (GNSS, navigace):<br />1) Plugin si při prvním spuštění stáhne lokální mřížky do složky grids v zásuvném modulu.<br />2) Česko: mřížka ČÚZK table v1710 (S-JTSK → S-JTSK/05) a Helmert EPSG:5226, přesnost cca 3–4 cm.<br />3) Slovensko: mřížka UGKK JTSK03 a Helmert EPSG:8367, přesnost cca 5 cm.<br />4) Chybí-li mřížka nebo nastane kolize, plugin nabídne odkazy k ruční doinstalaci (cdn.proj.org, geoportál ČÚZK, geoportal.sk) a dočasně použije celostátní Helmert EPSG:1623 (cca 1 m).<br /><br /><br />Upozornění: pro správné fungování všech funkcí je potřeba mít aktivní GRASS v QGISu (platí pro tvorbu trajektorií a pásů) a Processing<br /><br />Vytvořeno s pomocí Plugin Builder 3.<br /><br />Online návod je zde: <a href="https://www.spucr.cz/pudni-sluzba/pasove-stridani-plodin/videonavody">videonavody</a>


# End of mandatory metadata

# Recommended items: GRASS, Processing

hasProcessingProvider=no
changelog=0.3.5-qgis3.34-4.x (2026-09-02):
    - Smazání docasne_tiff po merge: uvolnění GDAL zámků + retry (Windows)
0.3.4-qgis3.34-4.x (2026-09-02):
    - Report/import: podminka_bezzasahova_cast / vyhodnoceni_konce_pasu / vymera_4ha default NEŘEŠENO (UnboundLocalError)
    - Cesty exportů zpět jako původně (lineEdit_cestalinie); docasne_tiff uvnitř DMR_DSO_NEO a po merge se maže
0.3.3-qgis3.34-4.x (2026-09-02):
    - Automatická instalace transformačních mřížek 5514→4326 (stažení, profile/proj, absolutní cesty)
    - Záložní stažení ČÚZK mřížky z ZIP geoportálu při výpadku cdn.proj.org
0.3.2-qgis3.34-4.x (2026-09-02):
    - QGIS 4: opravy kostry_psp (PLOD_ID, Neřešit účinnost, combobox vrstev)
    - Chování na QGIS 3.34 LTR beze změny (opravy pouze při QGIS 4)
0.3.1-qgis3.34-4.x (2026-09-02):
    - Verzovaný release balíček pro QGIS 3.34 LTR až 4.99 (qgisMaximumVersion=4.99)
0.3.0-qgis3.34-4.x (2026-09-02):
    - 5514→4326: mřížky ČÚZK (ČR) a UGKK (SR), autoinstalace; při kolizi odkazy
    - docasne_tiff / pasy / trajektorie vedle DMR_DSO_NEO (os.path, QGIS 3.34 i 4.x)
    - Start pluginu: timeout/výpadek www.spucr.cz nespadne (kontrola verze)
    - Report/import kostry: KP nemusí být; vyhodnoceni_KP = NEŘEŠENO, celek neselže
    - Dual kompatibilita QGIS 3.34 LTR až QGIS 4.x (qgisMaximumVersion=4.99)
    - Processing: grass7:/grass: v.generalize; qgis:/native: checkvalidity
    - Dock: Qt.DockWidgetArea i Qt.RightDockWidgetArea (Qt5 i Qt6)
    - Scoped enumy (Qgis.MessageLevel, QgsWkbTypes.GeometryType, QgsUnitTypes.LayoutUnit, ...)
    - exec_() -> exec(); resources: PyQt5 -> qgis.PyQt; PDF: PyPDF2/pypdf
    - QgsField('kontrolavym'): typ 6 -> QVariant.Double (QGIS 4)
    - Funkce a výpočty beze změny oproti 0.2.0-qgis3.34+
0.2.0-qgis3.34+ (2026-08-29):
    - Základ = opravená MoPSP (PLOD_ID, fixgeometries, navigace PLODINA_AK + DPB)
    - Cíl QGIS 3.34+; stejné výsledky napříč verzemi; všechny funkce zachovány
    - Jen API: distutils→shutil.copytree; writeAsVectorFormat/V2→V3 (stejný CRS/encoding/context)

tags=python,agriculture,psp

homepage=https://www.spucr.cz/pudni-sluzba/pasove-stridani-plodin
category=Plugins
icon=icon.png
experimental=True
deprecated=False
server=False
